|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DimaSeal® FLK-** **ST 10**  **Stoßarmierung für Stoßübergänge**  STBS Bausysteme GmbH & Co. KG | | | | |
|  | | | | |
| **Pos.001** | **0001** **DimaSeal® FLK-ST 10, Stoßarmierung für Stoßübergänge** | | | |
|  |  | | | |
| DimaSeal® FLK-ST 10 Stoßarmierung, zur Überdeckung von ebenen Ansätzen und Stößen der Polyestervliesarmierung mit DimaSeal® FLK-VL 750 und DimaSeal® FLK-VL 300, eingesetzt als Armierung der Abdichtung mit Flüssigkunststoff DimaSeal® FLK-1K. Vermeidet die sonst übliche Überlappungshöhe und ermöglicht somit die Ausführung ebener Abdichtungen, wie sie z.B. für die Ausführung der Dünnbett-Drainagematte HydraDrain® DBD 7 erforderlich sind. Auch einsetzbar als Stoßarmierung der Entkopplungsmatte DimaMat® SPZ 1.  Nach Herstellervorgaben einbauen. | | | |
|  | | | |
| Einsatz:  [ ] Zur Stoßarmierung der Polyestervliesarmierung der Abdichtung mit Flüssigkunststoff DimaSeal® FLK-1K.  [ ] Zur Stoßarmierung der Entkopplungsmatte DimaMat® SPZ 1. | | | |
|  | | | |
| Produkt: DimaSeal® FLK-ST 10 Stoßarmierung für Stoßübergänge, Rollenware 100 mm Breite/25 m Länge | | | |
|  | | | |
| Art.-Nr.: 01DS0FLK0ST0100 | | | |
|  | | | |
| Hersteller:  STBS Bausysteme GmbH & Co. KG, 64404 Bickenbach  Tel. 0 62 57/ 99887-0 - Fax 0 62 57/ 99887-29 | | | |
|  | | | |
| **Menge:** .......... | **Einheit:** m | **EP:** .......... | **GP:** .......... |