|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **LinaWirl® MDR 35/EDS**  **Mittelschichtige Drainrinne aus Edelstahl**  STBS Bausysteme GmbH & Co. KG | | | | |
|  | | | | |
| **Pos.001** | **0001** **LinaWirl® MDR 35/EDS, Mittelschichtige Drainrinne aus Edelstahl** | | | |
|  |  | | | |
| LinaWirl® MDR 35/EDS, mittelschichtige Drainrinne aus Edelstahl, zur Erstellung barrierefreier und sicherer Absenkungen von Rahmenentwässerungen in die zweite Entwässerungsebene sowie als Linienentwässerung, vor Brüstungen und/oder anschließenden Wänden.  Stufenlos ablängbar bis 500 mm, durch individuelle Unterfütterung belagsbündig einbaubar, mit dauerhaft beständigem Schmutzfanggitter zwischen Rost und Rahmen. Begehbar und mit Rollstühlen befahrbar.  Nach Herstellervorgaben einbauen. | | | |
|  | | | |
| Einsatz:  [ ] Vor Balkon- und Terrassentüren.  [ ] Als Linienentwässerung.  [ ] Vor Brüstungen.  [ ] Vor anschließenden Wänden. | | | |
|  | | | |
| Produkt: LinaWirl® MDR 35/EDS, Mittelschichtige Drainrinne aus Edelstahl, 100 mm Breite/1000 mm Länge | | | |
|  | | | |
| Art.-Nr.: 03LW0MDR0EDS035 | | | |
|  | | | |
| Hersteller:  STBS Bausysteme GmbH & Co. KG, 64404 Bickenbach  Tel. 0 62 57/ 99887-0 - Fax 0 62 57/ 99887-29 | | | |
|  | | | |
| **Menge:** .......... | **Einheit:** m | **EP:** .......... | **GP:** .......... |