|  |
| --- |
| **LinaWirl® MDR 35/EDS** **Mittelschichtige Drainrinne aus Edelstahl**STBS Bausysteme GmbH & Co. KG |
|  |
| **Pos.001** | **0001** **LinaWirl® MDR 35/EDS, Mittelschichtige Drainrinne aus Edelstahl** |
|  |  |
| LinaWirl® MDR 35/EDS, mittelschichtige Drainrinne aus Edelstahl, zur Erstellung barrierefreier und sicherer Absenkungen von Rahmenentwässerungen in die zweite Entwässerungsebene sowie als Linienentwässerung, vor Brüstungen und/oder anschließenden Wänden.Stufenlos ablängbar bis 500 mm, durch individuelle Unterfütterung belagsbündig einbaubar, mit dauerhaft beständigem Schmutzfanggitter zwischen Rost und Rahmen. Begehbar und mit Rollstühlen befahrbar.Nach Herstellervorgaben einbauen. |
|  |
| Einsatz:[ ] Vor Balkon- und Terrassentüren.[ ] Als Linienentwässerung.[ ] Vor Brüstungen.[ ] Vor anschließenden Wänden. |
|  |
| Produkt: LinaWirl® MDR 35/EDS, Mittelschichtige Drainrinne aus Edelstahl, 100 mm Breite/1000 mm Länge |
|  |
| Art.-Nr.: 03LW0MDR0EDS035 |
|  |
| Hersteller:STBS Bausysteme GmbH & Co. KG, 64404 BickenbachTel. 0 62 57/ 99887-0 - Fax 0 62 57/ 99887-29 |
|  |
| **Menge:** .......... | **Einheit:** m | **EP:** .......... | **GP:** .......... |