|  |
| --- |
| **MortaColl® DRK 2-3** **Spezial Drain Korn Filterquarz**STBS Bausysteme GmbH & Co. KG |
|  |
| **Pos.001** | **0001** **MortaColl® DRK 2-3, Spezial Drain Korn Filterquarz** |
|  |  |
| MortaColl® DRK 2-3, Spezial Drain Korn Filterquarz mit einer Sieblinie von ca. 2 bis 3 mm Größe in Anlehnung an EN 12904, feuergetrocknet und vorgemischt.Insbesondere für epoxidharzgebundene Einkornestriche im System mit MortaColl® EPH 100. MortaColl® DRK 2-3 in Verbindung mit MortaColl® EPH 100 reduziert die erforderliche Estrichhöhe von ca. 50-70 mm herkömmlicher mineralischer Drainmörtelsysteme auf 20 mm.Mit Prüfbericht.Nach Herstellervorgaben einbauen. |
|  |
| Einsatz:[ ] Als Zuschlag zur Erstellung eines epoxidharzgebundenen Drainestrichs im System mit MortaColl® EPH 100. |
|  |
| Produkt: MortaColl® DRK 2-3, Spezial Drain Korn Filterquarz im 25 kg Sack |
|  |
| Art.-Nr.: 06MC0DRK0FQ0203 |
|  |
| Hersteller:STBS Bausysteme GmbH & Co. KG, 64404 BickenbachTel. 0 62 57/ 99887-0 - Fax 0 62 57/ 99887-29 |
|  |
| **Menge:** .......... | **Einheit:** kg | **EP:** .......... | **GP:** .......... |