|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **WatoRin® SDR 62/250**  **Superflache Duschrinne**  STBS Bausysteme GmbH & Co. KG | | | | |
|  | | | | |
| **Pos.001** | **0001** **WatoRin® SDR 62/250, Superflache Duschrinne** | | | |
|  |  | | | |
| WatoRin® SDR 62/250, Superflache Duschrinne, mit universaler Aufbauhöhe, bestehend aus einem Edelstahlrinnenkörper mit werkseitig angeschweißtem Edelstahlrohr als Abgang sowie einer 2-in-1 Wendeauflage (eine Seite als gebürstete Edelstahlabdeckung, eine Seite als befliesbare Mulde einsetzbar). Mit werksseitig angebrachter Dichtmanschette.  Ohne Edelstahlaufkantung zur Abführung von über die Fugen in die Konstruktion eingedrungenem Sickerwasser entspricht der Empfehlung des Leitfadens „Hinweise für die Planung und Ausführung von Abläufen und Rinnen in Verbindung mit Abdichtungen im Verbund (AIV)“ des Fachverbandes Fliesen und Naturstein in ZDB.  Mit Prüfbericht.  Nach Herstellervorgaben einbauen. | | | |
|  | | | |
| Einsatz:  [ ] Zur Realisierung eines Duschplatzes / von Duschplätzen. | | | |
|  | | | |
| Produkt: WatoRin® SDR 62/250, superflache Duschrinne mit einer Aufbauhöhe ab 62 mm, 286 mm Breite mit 25 cm Breite Sichtmaß nach Einbau | | | |
|  | | | |
| Art.-Nr.: 10WR0SDR06200250 | | | |
|  | | | |
| Hersteller:  STBS Bausysteme GmbH & Co. KG, 64404 Bickenbach  Tel. 0 62 57/ 99887-0 - Fax 0 62 57/ 99887-29 | | | |
|  | | | |
| **Menge:** .......... | **Einheit: Stk.** | **EP:** .......... | **GP:** .......... |