|  |
| --- |
| **DimaSeal® ABK-IE 150** **Abdichtungs-Butylband Kunststoffmatrix 150 mm Innenecke 90°**STBS Bausysteme GmbH & Co. KG |
|  |
| **Pos.001** | **0001** **DimaSeal® ABK-IE 150, Abdichtungs-Butylband Kunststoffmatrix 150 mm** **Innenecke 90°** |
|  |  |
| DimaSeal® ABK-IE 150, aus einer flexiblen Kautschukoberschicht mit rückseitiger selbstklebender Beschichtung auf Butylbasis. Als vorgefertigte Innenecke zur Eindichtung der Boden-/ Wandanschlüsse der senkrechten Ecken und an Tür- und Fensterelemente. Systemprodukt zum DimaSeal® SDB 1000 Abdichtungssystem.Mit Prüfbericht.Nach Herstellervorgaben einbauen. |
|  |
| Einsatz:[ ] Zum Abdichten der Boden-/Wandanschlüsse im Bereich senkrechter Ecken.[ ] Zum Abdichten an Tür- und Fensterelemente im Bereich senkrechter Ecken. |
|  |
| Produkt: DimaSeal® ABK-IE 150, Innenecke 90° |
|  |
| Art.-Nr.: 01DS0ABK0IE150 |
|  |
| Hersteller:STBS Bausysteme GmbH & Co. KG, 64404 BickenbachTel. 0 62 57/ 99887-0 - Fax 0 62 57/ 99887-29 |
|  |
| **Menge:** .......... | **Einheit:** St | **EP:** .......... | **GP:** .......... |