|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DimaSeal® ABK-IE 150**  **Abdichtungs-Butylband Kunststoffmatrix 150 mm Innenecke 90°**  STBS Bausysteme GmbH & Co. KG | | | | |
|  | | | | |
| **Pos.001** | **0001** **DimaSeal® ABK-IE 150, Abdichtungs-Butylband Kunststoffmatrix 150 mm** **Innenecke 90°** | | | |
|  |  | | | |
| DimaSeal® ABK-IE 150, aus einer flexiblen Kautschukoberschicht mit rückseitiger selbstklebender Beschichtung auf Butylbasis. Als vorgefertigte Innenecke zur Eindichtung der Boden-/ Wandanschlüsse der senkrechten Ecken und an Tür- und Fensterelemente. Systemprodukt zum DimaSeal® SDB 1000 Abdichtungssystem.  Mit Prüfbericht.  Nach Herstellervorgaben einbauen. | | | |
|  | | | |
| Einsatz:  [ ] Zum Abdichten der Boden-/Wandanschlüsse im Bereich senkrechter Ecken.  [ ] Zum Abdichten an Tür- und Fensterelemente im Bereich senkrechter Ecken. | | | |
|  | | | |
| Produkt: DimaSeal® ABK-IE 150, Innenecke 90° | | | |
|  | | | |
| Art.-Nr.: 01DS0ABK0IE150 | | | |
|  | | | |
| Hersteller:  STBS Bausysteme GmbH & Co. KG, 64404 Bickenbach  Tel. 0 62 57/ 99887-0 - Fax 0 62 57/ 99887-29 | | | |
|  | | | |
| **Menge:** .......... | **Einheit:** St | **EP:** .......... | **GP:** .......... |