|  |
| --- |
| **DimaSeal® FLK-** **VL 300** **Anschlussvlies für DimaSeal® FLK-1K**STBS Bausysteme GmbH & Co. KG |
|  |
| **Pos.001** | **0001** **DimaSeal® FLK-VL 300, Anschlussvlies für DimaSeal® FLK-1K** |
|  |  |
| DimaSeal® FLK-VL 300, Anschlussvlies als Armierung für Flüssigkunststoff DimaSeal® FLK-1K mit 300 mm BreiteNach Herstellervorgaben einbauen. |
|  |
| Einsatz:[ ] Zur Anschlussarmierung der Abdichtung mit Flüssigkunststoff DimaSeal® FLK-1K. |
|  |
| Produkt: DimaSeal® FLK- VL 300, Anschlussvlies; Rollenware 300 mm Breite/60 m Länge |
|  |
| Art.-Nr.: 01DS0FLKVL0300 |
|  |
| Hersteller:STBS Bausysteme GmbH & Co. KG, 64404 BickenbachTel. 0 62 57/ 99887-0 - Fax 0 62 57/ 99887-29 |
|  |
| **Menge:** .......... | **Einheit:** m | **EP:** .......... | **GP:** .......... |