|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **DimaSeal® PRM-KU**  **Primer für DimaSeal® SDB 1000 Sicherheits-Abdichtungsbahn und andere Kunststoffe**  STBS Bausysteme GmbH & Co. KG | | | | |
|  | | | | |
| **Pos.001** | **0001** **DimaSeal® PRM-KU, Primer für DimaSeal® SDB 1000 Sicherheits-Abdichtungsbahn und andere Kunststoffe** | | | |
|  |  | | | |
| DimaSeal® PRM-KU, Primer für die Vorbehandlung der  DimaSeal® SDB 1000 Sicherheits-Abdichtungsbahn wenn an diese mit DimaSeal® FLK-1K Flüssigkunststoff angedichtet wird.  Nach Herstellervorgaben anwenden. | | | |
|  | | | |
| Verbrauch:  20 ml / lfm / 15 cm Breite | | | |
|  | | | |
| Produkt: DimaSeal® PRM-KU Primer Gebinde, 300 ml | | | |
|  | | | |
| Art.-Nr.: 01DS0PRM0KU00300 | | | |
|  | | | |
| Hersteller:  STBS Bausysteme GmbH & Co. KG, 64404 Bickenbach  Tel. 0 62 57/ 99887-0 - Fax 0 62 57/ 99887-29 | | | |
|  | | | |
| **Menge:** .......... | **Einheit:** St | **EP:** .......... | **GP:** .......... |